附件：
2021年威海市单位工程平方米造价参考指标

单位：元/平方米
	序号
	工程

类型
	结构

特征
	层数
	平方米造价（元）
	工程特征

	1
	住宅楼
	框架
	多层
	2000
	基础、主体结构、轻质墙、地下车库、隔热断桥铝合金门窗、水、电、暖、气、保温、外墙涂料、公共部位装修、室内毛坯

	
	
	框架
	小高层
	2200
	基础、主体结构、轻质墙、地下车库、隔热断桥铝合金门窗、水、电、暖、气、消防、电梯、保温、外墙涂料、公共部位装修、室内毛坯

	
	
	框剪
	高层
	≤20层
	2400
	基础、主体结构、轻质墙、地下车库、隔热断桥铝合金门窗、水、电、暖、气、消防、电梯、保温、外墙涂料、公共部位装修、室内毛坯

	
	
	
	
	＞20层
	2500
	

	2
	办公楼
	框架或
框剪
	多层
	2100
	基础、主体结构、轻质墙、隔热断桥铝合金门窗、水、电、暖、保温、外墙涂料、室内毛坯、地下车库

	
	
	
	小高层
	2300
	基础、主体结构、轻质墙、隔热断桥铝合金门窗、水、电、暖、消防、电梯、保温、外墙涂料、室内毛坯、地下车库

	3
	厂房
	钢结构
	单层
	1700
	基础、钢柱钢梁、彩钢瓦屋面、彩钢板外墙、水、电、暖、保温、土建装修

	
	
	框架
	多层
	1900
	基础、主体结构、轻质墙、外墙涂料、隔热断桥铝合金门窗、水、电、暖、保温、土建装修


备注：实行全装修的工程项目增加费用另行考虑。
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